[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS FLOWGROUP

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS FLOWGROUP[={flow-id|ALL}]`

flow-id: フローグループ番号（0〜1023）

フローグループの設定内容を表示する。

パラメーター

FLOWGROUP: フローグループ番号

入力・出力・画面例

    Manager > show qos flowgroup

    Flow Group Information
     Id    Description     Assigned TC   Classifiers
    ------------------------------------------------------------------------------
     1                     1             1-4
     2                     1             5-6

    Manager > show qos flowgroup=1

    Identifier ................ 1
    Description ...............
    TC Assigned to ............ 1
    Classifiers ............... 1-4
    Premarking ................ USEMARKVALUE
    Mark Value ................ 1
    Action .................... None

表 1：番号省略時
Id | フローグループ番号
Description | 説明（メモ）
Assigned TC | 割り当て先のトラフィッククラス
Classifiers | 割り当てられているクラシファイア

表 2：番号指定時
Identifier | フローグループ番号
Description | 説明（メモ）
TC Assigned to | 割り当て先のトラフィッククラス
Classifiers | 割り当てられているクラシファイア
Premarking | プレマーキング動作。USEMARKVALUE（Mark ValueをインデックスとしてDSCPMAPテーブルを検索）、USEDSCP（パケットのDSCP値をインデックスとしてDSCPMAPテーブルを検索）、NONE（プレマーキングを行わない）のいずれか
Mark Value | プレマーキング動作がUSEMARKVALUEの場合に、DSCPMAPテーブルの検索インデックスとして使うDSCP値
Action | 本フローグループに対するアクション。None、FORWARD、DISCARD、SENDVLANPORT、SENDMIRRORがある
VLAN | 本フローグループに属するパケットの出力先VLAN。Actionが「SENDVLANPORT」のときだけ表示される
PORT | 本フローグループに属するパケットの出力先ポート。Actionが「SENDVLANPORT」のときだけ表示される

関連コマンド

ADD QOS FLOWGROUP
CREATE QOS FLOWGROUP
DELETE QOS FLOWGROUP
DESTROY QOS FLOWGROUP
SET QOS FLOWGROUP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L