[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE OSPF DEBUG

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ENABLE OSPF DEBUG={ALL|IFSTATE|NBRSTATE|PACKET|STATE} [DETAIL={BRIEF|HEADER|LSAFULL|LSASUMMARY}]`

OSPFモジュールのデバッグ機能を有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。IFSTATE（自インターフェースの状態）、NBRSTATE（対向インターフェースの状態）、PACKET（OSPFパケットの送受信情報）、STATE（自インターフェースと対向インターフェースの状態）、ALL（すべて）から選択する。

DETAIL: デバッグオプションPACKETを有効にしたときに表示される情報の詳細さを指定する。BRIEF（OSPFヘッダーとパケットの簡潔な情報）、HEADER（OSPFヘッダーのみ）、LSAFULL（OSPFヘッダーとLSAの詳細）、LSASUMMARY（OSPFヘッダーとLSAのヘッダー情報）から選択する。デフォルトはHEADER。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE OSPF DEBUG
DISABLE OSPF LOG
ENABLE OSPF LOG
SHOW OSPF

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L