[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET ASYN HISTORY

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`RESET ASYN[=asyn-number] HISTORY`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートまたは端末（TTY）デバイスのコマンドバッファーからコマンド履歴を削除する。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートまたは端末デバイスのコマンドバッファーが対象となる。

備考・注意事項

コマンドバッファーの内容は、ログイン/ログアウト時に自動的にクリアされる。

関連コマンド

RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
SHOW ASYN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L