[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE PORTAUTH

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`DISABLE PORTAUTH[={8021X|MACBASED}]`

ポート認証機能（802.1X認証またはMACベース認証）を無効にする。デフォルトはどちらとも無効。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

関連コマンド

DISABLE PORTAUTH PORT
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT
SHOW PORTAUTH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L