[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show reboot history

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show reboot history`

リブート歴を表示する。

### 使用例

■ リブート歴を表示する

    awplus> show reboot history ↓

    ------------------------
         Reboot History
    ------------------------
    2012-02-29 20:40:23 (Unexpected) System reboot
    2012-02-29 08:26:26 (Unexpected) Rebooting due to critical process (network/nsm)
    failure!
    2012-02-29 08:01:56 (Unexpected) System reboot
    2012-02-25 22:00:17 (Expected) CLI(user request)
    2012-02-25 20:46:40 (Unexpected) Rebooting due to VCS duplicate member-ID
    2012-02-25 20:45:23 (Expected) CLI(user request)
    2012-02-25 20:36:06 (Unexpected) Rebooting due to VCS duplicate master (Continuous reboot prevention)
    2012-02-25 20:30:50 (Expected) CLI(user request)
    2012-02-25 20:28:04 (Unexpected) System reboot

表 1
(Unexpected) | 連続リブート防止機能（continuous-reboot-prevention）において、該当イベントが意図しないリブートと認識され、リブート回数にカウントされたことを示す
(Expected) | 連続リブート防止機能（continuous-reboot-prevention）において、該当イベントが意図的な再起動と認識され、リブート回数としてはカウントされなかったことを示す
(Continuous reboot prevention) | 連続リブート防止機能（continuous-reboot-prevention）において、設定期間内に許容回数を超える意図しないリブートが発生したため、同機能で設定した動作が実行されたことを示す。これ以降は新しい期間となり、リブート発生回数は0から再カウントされる
(user request) | コマンドによる再起動を示す

### 関連コマンド

continuous-reboot-prevention（グローバルコンフィグモード）
show continuous-reboot-prevention（特権EXECモード）
show tech-support（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S