[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# disable

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# disable`

対象バーチャルルーターの動作を無効にする。
router vrrpコマンド、router ipv6 vrrpコマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
バーチャルルーターのパラメーターを設定する各種コマンドは、バーチャルルーターの動作が無効でないと実行できない。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- disable（VRRPモード）

### 関連コマンド

enable（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S