[index] CentreCOM x310シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ospf restart grace-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config)# [no] ospf restart grace-period <1-1800>`

OSPFルーティングのリスタートのグレース間隔（grace-period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期設定値に戻す。

### パラメーター

`<1-1800>` | グレース間隔（grace-period）を秒で指定する。初期値は180

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ospf restart grace-period（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）
restart ospf graceful（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001988 Rev.S