[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# Web GUI（アプレット版） / Resiliency and High Availability

Resiliency and High Availability > STP
Resiliency and High Availability > EPSR

## Resiliency and High Availability > STP

Resiliency and High Availability > STP タブでは、スパニングツリープロトコルの全般的な情報、および、各スイッチポートのスパニングツリー関連情報を表示します。
リストのタイトル部分をクリックすると、ポート番号/ポートプライオリティー/ポートの役割/ポートステータス/有効/ポートパスコスト/ブリッジIDの昇順/降順に並び順が変わります。

> Note

> > Web GUIから、STPの設定を行うことはできません。設定の詳細については、「L2スイッチング/スパニングツリープロトコル」を参照してください。

表 1
Switch State / Mode | 動作モード。STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) or MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
Switch State / Status | STPドメインの状態
Switch State / Bridge ID | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティー/MACアドレスが表示される
Switch State / Root ID | ルートのブリッジ識別子。ブリッジプライオリティー/MACアドレスが表示される
Switch State / Root Path Cost | ルートパスコスト。ルートブリッジまでのパスコスト
Switch State / Max Age | 最大エージタイム設定値（秒）
Switch State / Hello Time | ハロータイム設定値（秒）
Switch State / Forward Delay | フォワードディレイタイム設定値（秒）

表 2
Port State / Port | ポート番号
Port State / Port Priority | ポートプライオリティー
Port State / Port Role | ポートの役割
Port State / Port State | ポートの状態
Port State / STP Enabled | スパニングツリードメインの有効/無効
Port State / Port Path Cost | ポートパスコスト
Port State / Designated Bridge ID | ブリッジ識別子

表 3
Topology Change / Topology Change | スイッチが起動してからのトポロジーチェンジの回数
Topology Change / Time Since Topology Change | 直近のトポロジーチェンジが発生してからの経過時間

## Resiliency and High Availability > EPSR

Resiliency and High Availability > EPSR タブでは、EPSRドメインの情報を表示します。
リストのタイトル部分をクリックすると、ノードの種類/ドメイン名/ドメインID/状態/コントロールVLAN/プライマリーポート/プライマリーポートの状態/セカンダリーポート/セカンダリーポートの状態の昇順/降順に並び順が変わります。

> Note

> > Web GUIから、EPSRの設定を行うことはできません。設定の詳細については、「L2スイッチング/イーサネットリングプロテクション（EPSR）」を参照してください。

表 4
EPSR Port State Table / Node Type | EPSRドメインにおける役割
EPSR Port State Table / Domain Name | EPSRドメイン名
EPSR Port State Table / Domain ID | ドメインID
EPSR Port State Table / From State | EPSRドメインの以前の状態
EPSR Port State Table / Current State | EPSRドメインの現在の状態
EPSR Port State Table / Control VLAN | コントロールVLANのVLAN ID（VID）
EPSR Port State Table / Primary Port | プライマリーポートのインターフェース名
EPSR Port State Table / Primary Port Status | プライマリーポートの状態
EPSR Port State Table / Secondary Port | セカンダリーポートのインターフェース名
EPSR Port State Table / Secondary Port Status | セカンダリーポートの状態

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S