[index] CentreCOM x230シリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show atmf group

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf group [user-defined | automatic]`

対象ノードが所属しているAMFグループの一覧を表示する。

### パラメーター

`user-defined` | atmf groupコマンドで作成したグループだけを表示する
`automatic` | 機種や役割に応じて自動的に生成される特殊なグループ（dc2500, vaa, x8100, x930, x900, sbx908ng, x610, x510, x310, x230, x220, x210, x200, IE210, ie200, ar4050, ar3050, ar2050, ar2010, sh510, sh310, sh230, sh210, xs900, gs900, fs980, poe, master）だけを表示する

### 使用例

■ マスターSBx81の所属グループを確認する。

    SBx81# show atmf group ↓
    ATMF group information

    master, x8100

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでは、ワーキングセットの操作を容易にするための予約済みグループall、current、localは表示されない。

### 関連コマンド

atmf group（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf group members（特権EXECモード）
show atmf working-set（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.S