[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# crypto pki trustpoint

モード: グローバルコンフィグモード --> CAトラストポイントモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`(config)# [no] crypto pki trustpoint NAME`

ローカルなルート認証局（ローカルCA）を作成（初期設定）し、CAトラストポイントモードに移行する。
no形式で実行した場合はローカルCA関連の設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ローカルCAの作成とは、具体的には次のことを指す。

1. ローカルCAの公開鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）を作成する。
2. ローカルCAの自己署名ルート証明書を発行する。
   すなわち、手順1で作成した公開鍵の電子証明書を、手順1で作成した自身の秘密鍵で署名する。

なお、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、radius-server localコマンドを初めて実行したときに本コマンドが自動実行され、「local」という名前のローカルCAが自動作成されるため、通常は本コマンドを手動入力する必要はない。その場合、トラストポイント名を必要とする他のコマンドでは「local」を指定すること。
ただし、前記環境でローカルCA「local」を再セットアップするときや、ローカルRADIUSサーバーを使わない場合は、本コマンドを手動で実行する必要がある。

### パラメーター

`NAME` | ローカルCAのトラストポイント名。「local」を指定した場合は、ローカルCAの公開鍵ペア生成と自己署名ルート証明書の発行も自動的に行われ、ローカルCAの作成が完了する。「local」以外の名前を指定した場合は、ローカルCA名の定義だけが行われ、公開鍵ペアの生成とルート証明書の発行は行われないので、enrollmentコマンドでselfsigned（自己署名）を指定したのち、crypto pki authenticateコマンドを実行してローカルCAの作成を完了すること（開鍵ペアの生成とルート証明書の発行を行うこと）

### 使用例

■ ローカルCA「local」を作成する。

    awplus(config)# crypto pki trustpoint local ↓
    Created trustpoint "local".
    Generating 2048-bit key for local CA...
    Automatically authenticated trustpoint "local".

■ ローカルCA「local」の設定をすべて削除する。これまでに発行した証明書はすべて無効になるので注意すること。

    awplus(config)# no crypto pki trustpoint local ↓
    Destroyed trustpoint "local"

### 注意・補足事項

■ 「local」以外のトラストポイント名は、AMFネットワーク上にて、AT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書で認証する場合のみサポート。それ以外の用途ではトラストポイント名「local」を使用すること。詳細は解説編を参照。
■ atmf trustpointコマンドで指定したTLSクライアント証明書認証用のローカルCAを削除するときは、先にatmf trustpointコマンドをno形式で実行してローカルCAの指定を削除してから、本コマンドをno形式で実行すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- enrollment（CAトラストポイントモード）
             +- rsakeypair（CAトラストポイントモード）

### 関連コマンド

crypto pki authenticate（特権EXECモード）
openflow ssl trustpoint（グローバルコンフィグモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T