[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show atmf provision nodes

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf provision nodes`

事前設定ノードの情報を表示する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### 使用例

    SBx81# show atmf provision nodes ↓

    ATMF Provisioned Node Information:

    Backup Media .......... USB (Total 3878.0MB, Free 1103.5MB)

    Node Name                 : x510-3
    Date                      : 12 Aug 2014 14:48:30
    Provision Path            : usb:/atmf/test/nodes/x510-3/flash/
    Boot configuration :
      Current boot image      : flash:/x510-5.4.4-1.1.rel (file exists)
      Backup  boot image      : Not Set
      Default boot config     : flash:/default.cfg (file not found)
      Current boot config     : flash:/x510-3.cfg (file exists)
      Backup  boot config     : Not Set
      Isolated Node Identity  : Present
    Software Licenses :
      Repository file         :
      Certificate file        : ./.atmf-licence-certificate

表 1
Backup Media | 使用中のバックアップ先の種類（USB、SDまたはFILE SERVER）、総容量（Total）と空き容量（Free）。また、USB、SDの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
Node Name | 事前設定ノード名
Date | 事前設定データの最終更新日時
Provision Path | 事前設定データの保存場所
Boot configuration | ファームウェアとコンフィグに関する事前設定内容が表示される
Current boot image | 通常用ファームウェアイメージファイル（atmf provision node configure boot systemで設定）
Backup boot image | バックアップ用ファームウェアイメージファイル（atmf provision node configure boot systemのbackupパラメーターで設定）
Default boot config | 初期設定の起動時コンフィグファイル
Current boot config | 起動時コンフィグファイル（atmf provision node configure boot configで設定）
Backup boot config | バックアップ用の起動時コンフィグファイル（atmf provision node configure boot configのbackupパラメーターで設定）
Isolated Node Identity | DHCPサーバー/DNSサーバーを利用した単独でのオートリカバリーに必要な該当ノードの識別情報（atmf provision node identityで設定）が登録されているかどうか
Software Licenses | ライセンスに関する情報が表示される
Repository file | 未サポート
Certificate file | ライセンス証明書ファイル（atmf provision node license-certで設定）。同コマンドで指定したファイル名にかかわらず、つねに「./.atmf-licence-certificate」と表示される。未設定時は空欄

### 注意・補足事項

■ 事前設定データにもとづくゼロタッチインストレーション（自動セットアップ）を経てAMFネットワークに参加したノードも、初回バックアップが行われるまでの間は本コマンドで表示される。

### 関連コマンド

atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot config（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot system（特権EXECモード）
atmf provision node create（特権EXECモード）
atmf provision node delete（特権EXECモード）
atmf provision node identity（特権EXECモード）
atmf provision node license-cert（特権EXECモード）
atmf recovery-server（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T