[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# gui-timeout

モード: 任意のコンフィグモード
カテゴリー: Web GUI（アプレット版） / 一般設定

`(config)# gui-timeout MINUTES SECONDS`

`(config)# no gui-timeout`

Web GUIのログインセッションのタイムアウト時間を有効にする。
no形式または0で指定した場合は、タイムアウトしない。
初期設定はタイムアウトしない。
タイムアウト時間を無効にすると、ログインセッションは切断されない。
有効にする場合は、タイムアウト時間（分、秒）を設定する。

### パラメーター

`MINUTES :=` | `<0-35791>`
| タイムアウト値（分）
`SECONDS :=` | `<0-2147483>`
| タイムアウト値（秒）

### 使用例

■ Web GUIのアイドル時タイムアウトを3分30秒に設定する。

    awplus(config)# gui-timeout 3 30 ↓

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T