[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# crypto pki enroll

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# [no] crypto pki enroll NAME`

指定したローカルCAから本製品のサーバー証明書を発行し、該当ローカルCAの証明書レポジトリーに格納する。
no形式で実行した場合は本製品のサーバー証明書を、指定したローカルCAの証明書レポジトリーから削除する。
ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、radius-server localコマンドを初めて実行したときに「local」という名前のローカルCAが自動作成され、サーバー証明書の発行も自動的に行われるため、通常本コマンドを手動で実行する必要はない。何らかの理由によりローカルRADIUSサーバーの証明書を作り直したいときだけ手で実行すればよい。

### パラメーター

`NAME` | ローカルCAのトラストポイント名

### 使用例

■ ローカルCA「local」を発行元として本製品のサーバー証明書を発行する。

    awplus# crypto pki enroll local ↓
    Generating 2048-bit key "server-default"...
    Successfully enrolled the local server.

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの実行時には、指定したローカルCAを対象とするrsakeypairコマンドで指定した名前のサーバー公開鍵ペアが生成済みであればそれを使い、存在しない場合は新規に生成する。rsakeypairコマンドで対象鍵ペアを指定していない場合は、既定の公開鍵ペア名「server-default」が指定されたものとして扱う。
■ 本コマンドをno形式で実行しても、証明書レポジトリーから証明書を削除するだけで、失効処理は行われない（ローカルCAでは証明書失効リストの発行をサポートしていない）。
■ 「local」以外のトラストポイント名は、AMFネットワーク上にて、AT-Vista Manager（AVM）をTLSクライアント証明書で認証する場合のみサポート。それ以外の用途ではトラストポイント名「local」を使用すること。詳細は解説編を参照。

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
rsakeypair（CAトラストポイントモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T