[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# write terminal

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# write terminal`

ランタイムメモリー上にある現在の設定内容（ランニングコンフィグ）を表示する。
show running-configコマンドとほぼ同じだが、特定のセクションだけを表示させることはできない。

### 使用例

    awplus# write terminal ↓
    !
    service password-encryption
    !
    no banner motd
    !
    username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
     .
     .
     .

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T