[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show mls qos maps premark-dscp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos maps premark-dscp [<0-63>]`

プレマーキング時に参照されるpremark-dscpマップを表示する。

### パラメーター

`<0-63>` | 検索インデックスとしてのDSCP値。省略時はすべてのエントリーが表示される

### 使用例

    awplus> show mls qos maps premark-dscp 0 ↓
      PREMARK-DSCP-MAP:

        DSCP 0
        --------------------------------
        New DSCP               0
        New CoS                0
        New Bandwidth Class    green

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
mls qos map premark-dscp（グローバルコンフィグモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T