[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# trust dscp

モード: ポリシーマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap)# trust dscp`

`(config-pmap)# no trust`

対象ポリシーマップにおいて、premark-dscpマップに基づくプレマーキングを行うよう指定する。
no形式で実行した場合はpremark-dscpマップに基づくプレマーキングを行わないよう設定する。
premark-dscpマップに基づくプレマーキングを行うよう設定している場合、パケットのDSCP値をキーとしてpremark-dscpマップを検索し、見つかったエントリーで指定された新しいDSCP値、外部CoS値、帯域クラスをパケットに割り当てる。

### 使用例

    awplus(config)# policy-map pmap1 ↓
    awplus(config-pmap)# trust dscp ↓

### コマンドツリー

    policy-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- trust dscp（ポリシーマップモード）

### 関連コマンド

mls qos map premark-dscp（グローバルコンフィグモード）
show mls qos maps premark-dscp（非特権EXECモード）
show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T