[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf provision node delete

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME delete`

指定した名前のAMFノード用に確保された事前設定データ領域（ディレクトリー）を削除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない

### 使用例

■ 新規ノードESW233用の事前設定データ領域を削除する。

    SBx81# atmf provision node ESW233 delete ↓

### 注意・補足事項

■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むatmf provision node xxxxコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node create（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T