[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status
    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: x230-10GP
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       6809       2025        -       Ok
    2   Voltage: 2.5V (Volts)                 2.489      2.339      2.859     Ok
    3   Voltage: 1.0V (Volts)                 1.006      0.896      1.099     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.342      3.028      3.545     Ok
    5   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.532      1.335      1.649     Ok
    6   Voltage: 12V (Volts)                 11.828     10.767     13.166     Ok
    7   Temp: System (Degrees C)                 48        -11         70     Ok

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T