[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# exit

モード: 任意のモード --> 上位のモードまたは非ログイン状態
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`> exit`

現行モードから1つ上位のモードに移行する。EXECモード（非特権および特権）で実行した場合はCLIからログアウトする。コマンドラインが空の状態でCtrl/Dを入力しても同じ。

### 使用例

    awplus(config)# exit ↓
    awplus# exit ↓

    awplus login:

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
logout（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1