[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# crypto pki enroll

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# [no] crypto pki enroll NAME`

指定したトラストポイントに保存されているローカルCAの秘密鍵を用いて本製品のサーバー証明書を発行し、該当トラストポイントに保存する。
これにより本製品のサーバー証明書が利用可能になる。
no形式で実行した場合は、指定したトラストポイントに保存されている本製品のサーバー証明書を削除する。
なお、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、radius-server localコマンドを初めて実行したときに「local」という名前のローカルCA用トラストポイントが自動作成され、サーバー証明書の発行も自動的に行われるため、通常本コマンドを手動で実行する必要はない。何らかの理由によりローカルRADIUSサーバーの証明書を作り直したいときだけ手で実行すればよい。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ ローカルCA「local」によって本製品のサーバー証明書を発行する

    awplus# crypto pki enroll local ↓
    Generating 2048-bit key "server-default"...
    Successfully enrolled the local server.

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの実行時には、rsakeypairコマンドで指定した名前のサーバー公開鍵ペアが生成済みであればそれを使い、存在しない場合は新規に生成する。rsakeypairコマンドで対象鍵ペアを指定していない場合は、既定の公開鍵ペア名「server-default」が指定されたものとして扱う。
■ 本コマンドをno形式で実行しても、トラストポイントから証明書を削除するだけで、失効処理は行われない（ローカルCAでは証明書失効リストの発行をサポートしていない）。
■ 「local」以外のトラストポイント名は特定の用途でのみサポート。通常用途ではトラストポイント名「local」を使用すること。詳細は解説編を参照。

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
rsakeypair（CAトラストポイントモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1