[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# update-interval

モード: アンチウイルスモード
カテゴリー: UTM / アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）

`(config-antivirus)# update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config-antivirus)# no update-interval`

アンチウイルス機能が使用するウイルス定義データベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。
なお、更新チェックはアンチウイルス機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない。その場合もprotectコマンドでアンチウイルス機能を有効化したときだけはチェックを行う

### 使用例

■ アンチウイルス機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config-antivirus)# update-interval weeks 1 ↓

■ アンチウイルス機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config-antivirus)# update-interval never ↓

■ アンチウイルス機能が使用するマルウェアシグネチャデータベースの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config-antivirus)# no update-interval ↓

### コマンドツリー

    antivirus (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- update-interval（アンチウイルスモード）

### 関連コマンド

provider kaspersky（アンチウイルスモード）
show antivirus（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1