[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# filter-entry exclude type

モード: Office365エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-office365)# [no] filter-entry exclude type {ip|ipv6|url}`

Office365の情報提供サーバー経由で取得したエンドポイント情報のJSONデータから、特定形式の全エンドポイント（IPv4/IPv6アドレスおよびドメイン名）を除去（フィルター）する。
no形式で実行した場合は、指定した形式のエンドポイント除去設定を削除する。
初期状態では形式による除去設定は存在しない。

### パラメーター

`ip` | IPv4アドレス形式のエンドポイント
`ipv6` | IPv6アドレス形式のエンドポイント
`url` | ドメイン名（URL）形式のエンドポイント

### 使用例

■ Office365のエンドポイント情報からIPv4アドレス形式のエンドポイントを除去する。

    awplus(config-endpoint-office365)# filter-entry exclude type ip ↓

■ 前記除去設定を削除する。

    awplus(config-endpoint-office365)# no filter-entry exclude type ip ↓

### コマンドツリー

    endpoint-source type office365 (URLオフロードモード)
        |
        +- filter-entry exclude type（Office365エンドポイントモード）

### 関連コマンド

filter-endpoint（Office365エンドポイントモード）
filter-endpoint include all（Office365エンドポイントモード）
filter-entry exclude（Office365エンドポイントモード）
show url-offload endpoint-source office365 entries（特権EXECモード）
show url-offload endpoint-source office365 raw-data（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1