[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# action

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# action {permit|deny}`

`(config-web-control)# no action`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能のデフォルトアクションを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は拒否。
Webコントロール機能では、どのカテゴリーにも分類されなかったURLや、どのルールにもマッチしないURLへのアクセスに対してはデフォルトアクションが適用される。

### パラメーター

`permit` | 許可
`deny` | 拒否

### 使用例

■ Webコントロール機能のデフォルトアクションを許可に設定する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# action permit ↓

■ Webコントロール機能のデフォルトアクションを初期設定の拒否に戻す。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# no action ↓

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- action（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

show web-control（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1