[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# log facility

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log facility FACILITY`

`(config)# no log facility`

ログメッセージ出力時のファシリティーを固定設定する（すべてのログメッセージが指定したファシリティーで出力されるようになる）。
no形式で実行した場合はファシリティーの固定設定を解除する（本来のファシリティーで出力されるようになる）。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`FACILITY` | ログメッセージを出力するときのファシリティー
| `auth` | 認証サブシステム
| `authpriv` | 認証サブシステム（機密性の高いもの）
| `cron` | 定期実行デーモン（crond）
| `daemon` | システムデーモン
| `ftp` | ファイル転送サブシステム
| `kern` | カーネル
| `lpr` | プリンタースプーラーサブシステム
| `mail` | メールサブシステム
| `news` | ネットニュースサブシステム
| `syslog` | syslogデーモン（syslogd）
| `user` | ユーザープロセス
| `uucp` | UUCPサブシステム
| `local0` | ローカル定義0
| `local1` | ローカル定義1
| `local2` | ローカル定義2
| `local3` | ローカル定義3
| `local4` | ローカル定義4
| `local5` | ローカル定義5
| `local6` | ローカル定義6
| `local7` | ローカル定義7

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log facility（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1