[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ssh client session-timeout

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`# ssh client session-timeout <0-3600>`

`# no ssh client session-timeout`

SSHクライアント（sshコマンド）におけるセッションタイムアウト（アイドル時タイムアウト）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-3600>` | SSHクライアントのセッションタイムアウト（秒）。0はタイムアウトしないことを示す。初期値は0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は現在の端末セッション（CLIセッション）でのみ有効なため、CLIからログアウトすると失われる（CLIにログインした直後はつねに初期値が適用される）。

### 関連コマンド

show ssh client（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1