[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# password

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# password PASSWORD`

`(config-ddns-update-method)# no password`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスのパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。
初期状態では未設定。
update-urlコマンドで指定するアップデート用URL内の変数 <PASSWORD> は、実際の更新時に本コマンドで指定したパスワードに置き換えられる。

### パラメーター

`PASSWORD` | DDNSサービスのパスワード

### 使用例

■ DDNSサービスのパスワードを設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# password example!pass ↓

■ DDNSサービスのパスワードを削除する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no password ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- password（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1