[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip dns forwarding domain-list

モード: グローバルコンフィグモード --> ドメインリストモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# [no] ip dns forwarding domain-list NAME`

DNSリレー機能において、ドメインごとのDNSサーバー振り分けに使うドメインリストを作成し、ドメインリストの内容を編集するためのドメインリストモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したドメインリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | ドメインリスト名。最大64文字。英数字とハイフン、アンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ドメインリストexamplesを作成する。

    awplus(config)# ip dns forwarding domain-list examples ↓
    awplus(config-domain-list)#

■ ドメインリストexamplesを削除する。

    awplus(config)# no ip dns forwarding domain-list examples ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding domain-list（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- description（ドメインリストモード）
             +- domain（ドメインリストモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）
ppp ipcp dns suffix-list（インターフェースモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1