[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# url

モード: Office365エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-office365)# url URL`

`(config-endpoint-office365)# no url`

JSON形式のOffice365エンドポイント一覧を取得するためのURL（情報提供サーバーのURL）を指定する。

### パラメーター

`URL` | JSON形式のエンドポイント一覧データを取得するためのURL

### 使用例

■ Office365エンドポイント一覧を取得するためのURLを指定する。

    awplus(config-endpoint-office365)# url https://endpoints.office.com/endpoints/worldwide ↓

■ Office365エンドポイント一覧を取得するためのURL指定を削除する。

    awplus(config-endpoint-office365)# no url ↓

### 注意・補足事項

■ 参考：Office 365 IP Address and URL web service
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-ip-web-service

### コマンドツリー

    endpoint-source type office365 (URLオフロードモード)
        |
        +- url（Office365エンドポイントモード）

### 関連コマンド

update-interval（Office365エンドポイントモード）
url-offload update-now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1