[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show url-offload endpoint-source manual entries

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`# show url-offload endpoint-source manual [NAME] entries`

手動設定したエンドポイント（IPv4/IPv6アドレスおよびドメイン名）の一覧を表示する。
エンドポイントは、URLオフロードの対象アドレス（Include entries）と除外アドレス（Exclude entries）に分けて表示される。

### パラメーター

`NAME` | 手動エンドポイント設定名。指定時は該当設定内のエンドポイントだけを表示する。省略時はすべての手動エンドポイント設定が対象となる

### 使用例

    Endpoint source: static
    Include Entries:
    ID    Type  Value
    --------------------------------------------------------------------------------
    1     url   *.example.com
    2     ip    192.168.1.0/24

    Exclude Entries:
    ID    Type  Value
    --------------------------------------------------------------------------------
    1     url   test.example.com
    2     ip    192.168.1.1/32

### 関連コマンド

entry（手動エンドポイントモード）
exclude-entry（手動エンドポイントモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1