[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# parser-updates enable

モード: URLオフロードモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# [no] parser-updates enable`

URLオフロード機能のエンドポイント情報解析機能を自動更新するよう設定する。
no形式で実行した場合は自動更新を無効にする。

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- parser-updates enable（URLオフロードモード）

### 関連コマンド

parser-updates interval（URLオフロードモード）
show resource（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1