[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# crypto key generate hostkey

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# crypto key generate hostkey KEYTYPE [<768-32768>]`

SSHサーバーのホスト鍵ペアを作成する。
すでに鍵が存在していた場合は、新しい鍵で置き換える。
SSHバージョン2用のホスト鍵が1つも存在していない状態でservice sshコマンドを実行した場合は、SSHバージョン2用のRSA鍵（1024ビット）が自動的に生成される（すでに存在している場合はその鍵が使われる）。
なお、SSHバージョン1用のホスト鍵（RSA1鍵）が存在していない場合、SSHサーバーは起動するがバージョン1での接続はできない。

### パラメーター

`KEYTYPE` | 作成・更新する鍵の種類
| `dsa` | SSHバージョン2用のDSAホスト鍵
| `rsa` | SSHバージョン2用のRSAホスト鍵
| `rsa1` | SSHバージョン1用のRSA1ホスト鍵
`<768-32768>` | 作成する鍵の長さ（ビット）。省略時は1024。

### 使用例

    awplus(config)# crypto key generate hostkey dsa ↓
    Generating host key (1024 bits dsa)
    This may take a while. Please wait...

### 注意・補足事項

■ SSHサーバーのホスト鍵は、本コマンドの実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto key generate hostkey（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto key destroy hostkey（グローバルコンフィグモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）
show crypto key hostkey（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1