[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# provider digitalarts

モード: Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config-web-control)# provider digitalarts`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能が使うURLカテゴリーデータベースの提供元を指定する。
デジタルアーツ社が提供するURLカテゴリーデータベースには約100種類のカテゴリーが登録されている。カテゴリーの情報はshow web-control categoriesコマンドで確認可能。

### 使用例

■ Webコントロール機能が使うURLカテゴリーデータベースの提供元を指定する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)# provider digitalarts ↓

### 注意・補足事項

■ protectコマンドでWebコントロール機能を有効化するには、あらかじめ本コマンドでURLカテゴリーデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
■ Webコントロール（URLフィルタリング）機能とファイアウォール機能を併用する場合は、URLカテゴリーデータベースに問い合わせるため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTP通信を許可する必要がある。

### コマンドツリー

    web-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- provider digitalarts（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

protect（Webコントロールモード）
show web-control（特権EXECモード）
show web-control categories（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1