[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show license external

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show license external`

アニュアルライセンスまたはバイナリー形式のライセンスの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show license external ↓

    Features with installed entitlements:

    AMF Master

         Sourced from:                  stack member 1, serial XXXXXXXXX

         Currently licensed:            Yes
         Maximum AMF nodes:             40

         Start date:                    XX Xxx 20XX XX:XX
         Expiry date:                   XX Xxx 20XX XX:XX
         Maximum AMF nodes:             40

> Note

> > 表示される内容は製品、ライセンスによって異なります。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで表示される日時は設定したタイムゾーン（clock timezone）におけるローカル時間。
■ 本コマンドでは有効期間前と有効期間内のライセンス情報だけが表示され、有効期間後のライセンスは表示されない。

### 関連コマンド

license update file（特権EXECモード）
show license external stored（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1