[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show crypto key userkey

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show crypto key userkey USERNAME [KEYTYPE]`

SSHクライアント（sshコマンド、copyコマンド）でリモートSSHサーバーに接続するときに使うユーザー鍵を表示する。
鍵の種類を指定しなかった場合は、該当ユーザーのすべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。
鍵の種類を指定した場合は、該当ユーザーの指定した鍵の内容が表示される。

### パラメーター

`USERNAME` | リモートSSHサーバーにログインするときのユーザー名
`KEYTYPE` | 鍵の種類。省略時は該当ユーザーのすべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。
| `dsa` | SSHバージョン2用のDSAユーザー鍵を表示する。
| `rsa` | SSHバージョン2用のRSAユーザー鍵を表示する。
| `rsa1` | SSHバージョン1用のRSA1ユーザー鍵を表示する。

### 使用例

    awplus> show crypto key userkey manager ↓
    Type    Bits  Fingerprint
    -------------------------------------------------------------
    dsa     1024  a3:5d:dd:ca:b8:06:d5:39:76:0b:69:0e:41:a6:6f:cb

    awplus> show crypto key userkey manager dsa ↓
    ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAM0YfTJvf/PCFtpFK9WmWcN0NGAfxbJwcUFPJaHSm436LCTKABJU
    roxDa972suEWi/WiDBKPJ80/TDJnuIIZ782jsrTYjTqKHdSUaDPkOp4A/0+dfXJ92qma4RMWOjrpl6SM
    7F77PEbqYaZfCvi69QOVLjqWuAJXdur5PZTj+f2hAAAAFQC2cOk89epDJEVXBO3OheArxiCWgQAAAIAp
    iI4cStnuN8f1ONd2+p4/o422hkpCN8OsgpS2SoobfI4t+XDPU2YFXukULrEUeOpBwGnfxIq7E1k+8Zqk
    gX6BEdn64keuSdARUKDin4x9VDpKT27s6hL5L1qVS2Rbuk3RJwTsPPk5GPvH3UKnw3+9royR577Z2Jav
    NX+TfPWU3AAAAIB4F4Vw3nXsVoJrygLDCmP8Hxp46+LKIVaBSBpxSnOh6eQi4ZwWtu2DVzWFioPIyX6N
    mKDFBE/N03pr9dyxeID6z352BLYY8ZR1d0udQWBkyrVNAQ8lAZUUWpd1tQoV7mEK5XzvZ7/+f0zXQmg7
    2/+gA1P/TBHR+I3tJX97RQLAvg==

表 1
Type | 鍵の種類
Bits | 鍵の長さ
Fingerprint | 公開鍵のフィンガープリント

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
crypto key generate userkey（グローバルコンフィグモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1