[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# exclude-entry

モード: Office365エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-office365)# [no] exclude-entry {ip A.B.C.D/M | ipv6 X:X::X:X/M | url DOMAIN}`

Office365エンドポイント設定において、指定したIPv4/IPv6アドレスまたはドメイン名をURLオフロードの除外リストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したアドレス/ドメイン名をURLオフロードの除外リストから削除する。
指定したアドレス/ドメイン名は、PACファイルテンプレート内の `%%EXCLUDE_MATCHES%%` セクションに記述され、`%%INCLUDE_MATCHES%%` よりも前に処理される。
本コマンドはおもに、Office365の情報提供サーバーから自動取得したエンドポイント（アドレス/ドメイン名）一覧のうち、一部分をURLオフロードの対象から除外したい場合に使用する。
手動設定エンドポイントモードのexclude-entryコマンドも同じ機能を持つが、Office365エンドポイントモードの本コマンドのほうが、Office365に関連する設定であることがわかりやすい。

### パラメーター

`ip A.B.C.D/M` | IPv4アドレス範囲
`ipv6 X:X::X:X/M` | IPv6アドレス範囲
`url DOMAIN` | ドメイン名（FQDN）

### 使用例

■ 「m.example.com」をURLオフロードの除外リストに追加する。

    awplus(config-endpoint-office365)# exclude-entry url m.example.com ↓

■ 「m.example.com」をURLオフロードの除外リストから削除する。

    awplus(config-endpoint-office365)# no exclude-entry url m.example.com ↓

### コマンドツリー

    endpoint-source type office365 (URLオフロードモード)
        |
        +- exclude-entry（Office365エンドポイントモード）

### 関連コマンド

filter-endpoint（Office365エンドポイントモード）
filter-endpoint include all（Office365エンドポイントモード）
filter-entry exclude（Office365エンドポイントモード）
filter-entry exclude type（Office365エンドポイントモード）
show url-offload endpoint-source office365 entries（特権EXECモード）
show url-offload pac-file（特権EXECモード）
show url-offload pac-file template（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1