[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# filter-endpoint include all

モード: Office365エンドポイントモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-endpoint-office365)# [no] filter-endpoint include all`

Office365の情報提供サーバー経由で取得したすべてのエンドポイント（IPv4/IPv6アドレスおよびドメイン名）を受け入れるよう設定する。
情報提供サーバーから取得したJSON形式のデータにはサードパーティーサービスのエンドポイントも多数含まれているため、本コマンドを使用する場合は取得データを吟味し、別途不要なエンドポイントを除去（フィルター）する設定を追加することが望ましい。
（取得した生JSONデータはshow url-offload endpoint-source office365 raw-dataコマンドで確認可能）
初期状態では未設定。

### 使用例

■ Office365の情報提供サーバーから取得したすべてのエンドポイントを受け入れるよう設定する。

    awplus(config-endpoint-office365)# filter-endpoint include all ↓

■ 前記受け入れ設定を削除する。

    awplus(config-endpoint-office365)# no filter-endpoint include all ↓

### コマンドツリー

    endpoint-source type office365 (URLオフロードモード)
        |
        +- filter-endpoint include all（Office365エンドポイントモード）

### 関連コマンド

filter-endpoint（Office365エンドポイントモード）
filter-entry exclude（Office365エンドポイントモード）
filter-entry exclude type（Office365エンドポイントモード）
show url-offload endpoint-source office365 entries（特権EXECモード）
show url-offload endpoint-source office365 raw-data（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1