[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show stoat collector

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show stoat collector [sessions|keys]`

STOATコレクター機能の各種状態を表示する。

### パラメーター

`sessions` | アクティブなSTOATセッションの情報を表示する
`keys` | STOATコレクターへの接続に必要な認証キーの情報を表示する

### 使用例

■ STOATコレクターの有効・無効など基本的な情報を表示する。

    awplus# show stoat collector ↓

    STOAT Collector Information:
    ----------------------------

    Status        : Enabled
    Expiry-period : 60 seconds
    Trustpoint    : default-selfsigned

■ STOATコレクターとのアクティブな通信セッションを表示する。

    awplus# show stoat collector sessions ↓

    STOAT Collector Session Information:
    ------------------------------------

    Sessions created                      : 2
    Sessions expired                      : 0
    Sessions failed                       : 0
    Sessions failed sync authentication   : 0
    Sessions failed update                : 0
    Sessions failed update authentication : 0

    Session ID                            : 3F4B5C27
     Source Name                          : alice
     State                                : Active
     Counters
      Update success                      : 0
      Update authentication failure       : 0
      Update failure                      : 0
      RX payload bytes                    : 11
      RX payload apteryx set failure      : 0
      RX payload json parse failure       : 0
      RX payload json decode failure      : 0

    Session ID                            : 23DFBD7B
     Source Name                          : bob
     State                                : Active
     Counters
      Update success                      : 0
      Update authentication failure       : 0
      Update failure                      : 0
      RX payload bytes                    : 0
      RX payload apteryx set failure      : 0
      RX payload json parse failure       : 0
      RX payload json decode failure      : 1

■ STOATコレクターの認証キー情報を表示する。

    awplus# show stoat collector keys ↓

    STOAT Collector Key Information:
                                                                      Last Used Time
    Key                                           Description            (H:M:S ago)
    --------------------------------------------------------------------------------
    CoA4E6riSbdWzzetHhHM5F5WdBFPXX2DH6jNzZmYtns=  "generated key"           00:12:52
    secret-key                                    "super secret key"               -

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector key（グローバルコンフィグモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）
stoat destination（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA