[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# type time

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type time HH:MM`

定時トリガーを作成する。
定時トリガーは指定した時刻に起動される。

### パラメーター

`HH:MM` | 起動時刻

### 使用例

■ 毎日夜11時に起動する定時トリガー「10」を作成する。

    awplus(config)# trigger 10 ↓
    awplus(config-trigger)# type time 23:00 ↓

### 注意・補足事項

■ 定時トリガーは、本コマンドで設定した起動時刻と、設定時点におけるシステム時刻の差が少ないと動作しない。定時トリガー設定時には、トリガーの起動時刻とシステム時刻の差が40秒以上になるように設定すること。
■ 定期実行トリガー（type periodic）と定時トリガー（type time）は両方あわせて10個までしか設定できない。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type time（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA