[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp snooping delete-by-client

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping delete-by-client`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に登録されているクライアントからDHCP releaseメッセージを受信したとき、ダイナミックエントリーを削除するように設定する。
no形式で実行した場合は、DHCP Snoopingテーブルからダイナミックエントリーを削除せずに、受信したDHCP releaseメッセージを転送する。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp snooping delete-by-client（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA