[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show atmf working-set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf working-set`

ワーキングセットプロンプトにおける現在の操作対象ノード一覧を表示する。

### 使用例

    AMF001[6]# show atmf working-set ↓
    ATMF Working Set Nodes:

    ESW231, FSW241, FSW242, FSW243, FSW244, SBx81

    Working set contains 6 nodes

### 関連コマンド

atmf working-set（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA