[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、アラーム入出力端子、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: IE340L-18GP
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Temp: System (Degrees C)                 44   85(Hyst)         90     Ok
    2   Voltage: Input 1 (Volts)             54.211     52.500     57.000     Ok
    3   Voltage: Input 2 (Volts)             54.211     52.500     57.000     Ok
    4   Almmon: LED Output                       No        -          -       Ok
    5   Contact Input 1                        Open        -          -       Ok
    6   Almmon: Relay Output 1               Closed        -          -       Ok
    7   Power Input 1                           Yes        -          -       Ok
    8   Power Input 2                           Yes        -          -       Ok

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA