[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: AT-SE240-10GHXm
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       4459       2025        -       Ok
    2   Voltage: 0.8V (Volts)                 0.804      0.721      0.879     Ok
    3   Voltage: 0.8V_AVS (Volts)             0.795      0.721      0.879     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.338      2.960      3.631     Ok
    5   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.211      1.081      1.318     Ok
    6   Voltage: 12.0V (Volts)               11.797     10.767     13.166     Ok
    7   Temp: Remote 1 (Degrees C)               36        -11         78     Ok
    8   Temp: System (Degrees C)                 33        -11         72     Ok
    9   Temp: Remote 2 (Degrees C)               28        -11         62     Ok

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G