[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show acl-group ip address

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show acl-group ip address [NAME]`

IPホストグループの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | IPホストグループ名。省略時はすべてのIPホストグループが対象となる

### 使用例

    awplus# show acl-group ip address net1and2 ↓
    IPv4 Host Groups:

    Host Group: net1and2
     192.168.1.0/24
     192.168.2.0/24

### 関連コマンド

acl-group ip address（グローバルコンフィグモード）
acl-group ip address(entry)（IPホストグループモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G