[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted`

DHCP Snoopingのリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）を含むDHCPパケットの、Untrustedポートでの受信を有効にする。デフォルトは無効。
no形式で実行した場合は本機能を無効にする。
本機能を有効にすると、Untrustedポートで受信したDHCP/BOOTPパケットに既にリレーエージェント情報オプションが付加されていた場合でもパケットを転送する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping statistics（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G