[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# description

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# description TEXTLINE`

`(config-trigger)# no description`

トリガーに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 対象トリガーに説明文を付ける。

    awplus(config-trigger)# description port to 3F links up ↓

■ 対象トリガーの説明文を削除する。

    awplus(config-trigger)# no description ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G