[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show firewall rule

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# show firewall rule [<1-65535>]`

ファイアウォールルールの情報を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。指定時は該当ルールだけを表示する。省略時はすべてのルールを表示する

### 使用例

■ すべてのファイアウォールルールを表示する。

    awplus# show firewall rule ↓

    [* = Rule is not valid - see "show firewall rule config-check"]
      ID     Action  App        From                 To                   Hits
    --------------------------------------------------------------------------------
      10     permit  openvpn    public               private              0
      20     deny    samba-tcp  private              public               0
      30     deny    samba-udp  private              public               0
      40     permit  ssh        branch               private              0

■ ファイアウォールルール「40」だけを表示する。

    awplus# show firewall rule 40 ↓

    [* = Rule is not valid - see "show firewall rule config-check"]
      ID     Action  App        From                 To                   Hits
    --------------------------------------------------------------------------------
      40     permit  ssh        branch               private              0

### 関連コマンド

application（グローバルコンフィグモード）
rule（ファイアウォールモード）
show application（特権EXECモード）
show entity（特権EXECモード）
show firewall rule config-check（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q