[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show isakmp key

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] isakmp key`

ISAKMPの事前共有鍵認証で使うパスワードを表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能

### 使用例

■ ISAKMP事前共有鍵（パスワード）を表示する。

    awplus# show isakmp key ↓

    Hostname/IP address            Key
    10.2.2.2                       4Ir0ko5
    mypeer@example.com             joGelINk0

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
show isakmp peer（特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q