[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# secure mode

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# secure mode [secure-port <1-65535>]`

`(config-ldap-server)# no secure mode`

`(config-ldap-server)# no secure mode secure-port`

対象LDAPサーバーとの接続にセキュアモード（LDAPS = LDAP over TLS）を使用するよう設定する。オプションで接続先ポートも指定可能。
no形式で実行した場合はセキュアモードを無効にする。
no形式でsecure-portパラメーターを指定した場合はセキュアモードの接続先ポートだけを初期値（636）に戻す。この場合セキュアモードは有効のまま。
初期設定は無効。

### パラメーター

`secure-port <1-65535>` | セキュアモード（LDAPS）におけるLDAPサーバー（LDAPS）のポート番号。省略時は636

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- secure mode（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

port（LDAPサーバーモード）
secure cipher（LDAPサーバーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q