[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow ssl peer certificate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# openflow ssl peer certificate {FILEPATH|bootstrap}`

`(config)# no openflow ssl peer certificate`

TLS接続時にOpenFlowコントローラーのTLS証明書を検証するよう設定する。
また、コントローラーのTLS証明書を検証するのに必要なCA証明書（コントローラーのTLS証明書を発行したCAの証明書）の取得方法を指定する。
no形式で実行した場合はコントローラーのTLS証明書の検証を無効にする。
初期設定ではコントローラーのTLS証明書は検証しない。

### パラメーター

`FILEPATH` | CA証明書をPEM形式のファイルから取り込む場合に、同ファイルのパスを指定する
`bootstrap` | CA証明書をコントローラーとの接続時に取得する。取得したCA証明書はランタイムメモリー上に保存され、システムを再起動するまで使用される

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow ssl peer certificate（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

openflow controller（グローバルコンフィグモード）
show openflow ssl（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L