[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# police counters

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# [no] police counters`

対象トラフィッククラスでメータリング統計保存機能を有効化する。
no形式で実行した場合はメータリング統計保存機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ ポリシーマップpmap1のトラフィッククラスcmap1において、メータリング統計保存機能を有効化する。

    awplus(config)# policy-map pmap1 ↓
    awplus(config-pmap)# class cmap1 ↓
    awplus(config-pmap-c)# police counters ↓

■ ポリシーマップpmap1のトラフィッククラスcmap1において、メータリング統計保存機能を無効化する。

    awplus(config)# policy-map pmap1 ↓
    awplus(config-pmap)# class cmap1 ↓
    awplus(config-pmap-c)# no police counters ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象トラフィッククラスを含むポリシーマップがインターフェースに適用されている状態（service-policy inputコマンドが実行されている状態）では実行できない。
■ 本コマンドによるメータリング統計保存機能は、個別ポリサーの設定（police single-rateコマンド、police twin-rateコマンド）を行わない場合でも有効。その場合、対象トラフィッククラスの全パケットがGreenとして扱われる。
■ 同一トラフィッククラスにおいて、本コマンドとpolice-aggregateコマンド（集約ポリサーの適用コマンド）を併用することはできない。集約ポリサーを適用するトラフィッククラスでメータリング統計保存機能を使用する場合は、mls qos aggregate-police countersコマンドで集約ポリサーのメータリング統計保存機能を有効化し、その後該当集約ポリサーを対象トラフィッククラスに適用（police-aggregateコマンド）すること。

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- police counters（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

class-map（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police counters（グローバルコンフィグモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
show mls qos interface policer-counters（非特権EXECモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L